**Beschreibung**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 69.302

Druckstufe: PN 16

Nennweite: DN 020 – DN 025

**Kurztext**

Vollverschweißter Hausanschlussgarnitur, verstellbar mit Kugelhähne - reduzierter Durchgang mit beidseitig Kupferende, wartungsfreie Ausführung mit Schaltwellenverlängerung nach EnEV.

Einsatz- und Anwendungsbereich: geschlossene Wassersysteme in Fernwärme-, Heizungs-, Kühl-, und Industrieanlagen.

Kugel, Schaltwelle und Endanschlag aus Edelstahl – Sitzringe aus kohleverstärktem PTFE. Schaltwellenabdichtung aus PTFE+C und zwei O-Ringen, die austauschbar sind.

Ballomax Kugelhähne sind zertifiziert nach PED 2014/68/EU – Druckgeräterichtlinie – Module H. Produktion erfolgt in Rahmen der ISO9001:2008 und ISO14001 Qualitätssicherung. Alle Ballomax Hähne werden einer Druck- und Funktionsprüfung nach EN 12266 unterzogen – Anforderungsstufe: Leckrate A.

**Technische Daten:**

Anschluss: Cu ø22 / Cu ø28

Druckstufe: PN16

Temperatur: bis zu 200°C – gemäß Druck / Temperatur Diagramm

Medium: Fluidgruppe II – aufbereitetes Kreislaufwasser.

Gehäuse: Stahl 1.0254 (P235GH)

O-Ringe: EPDM & Viton  
Kugel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)   
Sitzdichtung: Kohlefaserverstärktes PTFE 20%C

Betätigung: Knebelgriff Rot und Blau

Oberfläche: Umweltfreundliche und wasserlöslichem Lack.

**Kennzeichnung (nach EN 19 und CE):**

Fabrikat, Dimension, Druckstufe, Temperaturbereich, Produktionsmonat und Jahr.

**Zubehör:**

Knebelgriff, Gelb, Rot und/oder Blau

DN020 und DN025 Isolierschalen